# hwtype

モード
  APプロファイルモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-ap-prof)# hwtype MODELNAME`

`(config-wireless-ap-prof)# no hwtype`

## コマンド説明

対象APプロファイルを適用するアクセスポイントの機種を指定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は未設定。

## パラメーター

`MODELNAME`
  機種名。以下のいずれかを指定する
  `at-tq7613`
    AT-TQ7613
  `at-tq7403`
    AT-TQ7403
  `at-tq6702gen2`
    AT-TQ6702 GEN2
  `at-tqm6702gen2`
    AT-TQm6702 GEN2
  `at-tq6702egen2`
    AT-TQ6702e GEN2
  `at-tq6602`
    AT-TQ6602
  `at-tq6602gen2`
    AT-TQ6602 GEN2
  `at-tqm6602gen2`
    AT-TQm6602 Gen2
  `at-tq6403gen2`
    AT-TQ6403 GEN2
  `at-tqm6403gen2`
    AT-TQm6403 GEN2
  `at-tq5403`
    AT-TQ5403
  `at-tq5403e`
    AT-TQ5403e
  `at-tqm5403`
    AT-TQm5403
  `at-tq3403`
    AT-TQ3403
  `at-tqm3403`
    AT-TQm3403
  `at-tq1402`
    AT-TQ1402
  `at-tqm1402`
    AT-TQm1402
  `at-tq7403-r`
    AT-TQ7403-R
  `at-tq6702gen2-r`
    AT-TQ6702 GEN2-R
  `at-tq6702egen2-r`
    AT-TQ6702e GEN2-R

## 注意・補足事項

本設定を変更した場合、下記コマンドの設定が初期値に戻る。

- modeコマンド（APプロファイル・無線モード）
- bandwidthコマンド（APプロファイル・無線モード）
- channelsコマンド（APプロファイル・無線モード）
- channelコマンド（AP登録・無線モード）

## コマンドツリー

## 関連コマンド