# loop-protection timeout

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  インターフェース / スイッチポート

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# loop-protection timeout <0-86400>`

`(config-if)# no loop-protection timeout`

## コマンド説明

対象スイッチポートでLDF検出機能がループを検出した場合の動作の持続時間を変更する。
no形式で実行した場合は、持続時間を初期値に戻す。

## パラメーター

`<0-86400>`
  ループ検出時の動作の持続時間（秒）。0は無期限を示す。初期値は7

## 注意・補足事項

スタティックなトランクグループへの動作設定は、インターフェース「saX」に対して行う。saX内のメンバーポートに対する個別設定は行えません。
LACPによって自動生成されるトランクグループへの動作設定は、インターフェース「poX」に対して行う。poX内のメンバーポートに対する個別設定は行えません。

## コマンドツリー

## 関連コマンド