# boot system

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  運用・管理 / システム

## 構文

コマンド構文

`(config)# boot system {FILEPATH|backup FILEPATH}`

`(config)# no boot system [backup]`

## コマンド説明

通常用またはバックアップ用ファームウェアのイメージファイルを指定する。
no形式で実行した場合は、通常用またはバックアップ用ファームウェアの指定を削除する（ファームウェアの指定がないと通常起動できなくなるので注意）。

## パラメーター

`FILEPATH`
  通常用ファームウェアのイメージファイルのパス。イメージファイルは、フラッシュメモリーまたはUSBメモリーのルートディレクトリー（flash:/またはusb:/）になくてはならない。また、拡張子は「.rel」でなくてはならない
`backup FILEPATH`
  バックアップ用ファームウェアのイメージファイルのパス。イメージファイルは、フラッシュメモリーのルートディレクトリー（flash:/）に置かなくてはならない。また、拡張子は「.rel」でなくてはならない。本パラメーターで指定したバックアップ用ファームウェアは、通常用ファームウェアをロードできなかった場合に使用される

## 使用例

フラッシュメモリー上のSBx908NG-5.5.6-0.2.relを通常用ファームウェアに指定する。これにより、次回起動時からこのイメージファイルがロードされるようになる。

    awplus(config)# boot system flash:/SBx908NG-5.5.6-0.2.rel

USBメモリー上のSBx908NG-5.5.6-0.2.relを通常用ファームウェアに指定する。これにより、次回起動時からこのイメージファイルがロードされるようになる。

    awplus(config)# boot system usb:/SBx908NG-5.5.6-0.2.rel

Note

5.5.6-0.2は説明用の架空バージョンであり、実際には存在しない可能性があります。

## 注意・補足事項

イメージファイルの設定は、本コマンド実行時にシステムファイルに保存されるため、copyコマンドやwrite fileコマンド、write memoryコマンドなどでコンフィグに保存する必要はない。
USBメモリー上のイメージファイルを起動用ファームウェアに指定するには、USB 2.0かつFAT32でフォーマットされている必要があります。ご使用の際には、お客様の使用環境で事前に検証を行った上で導入してください。
USBメモリー上のイメージファイルを起動用ファームウェアに指定するには、あらかじめフラッシュメモリー上のイメージファイルをバックアップ用ファームウェアとして設定しておく必要がある。
本コマンドは、複数ノードを対象とするワーキングセットプロンプト（atmf working-set）では実行できない（下記メッセージが出てエラーになる。「no boot system」による通常用またはバックアップ用ファームウェアの指定の削除は可能）。1台のノードだけを対象とするワーキングセットプロンプトか、ローカルプロンプトから実行すること。

    % Working set must contain only single node for this command

次の通常起動時にロードされる通常用ファームウェアのイメージファイルがUSBメモリー上にある状態でVCSグループに加入し、そのファームウェアがVCSマスターのものと異なると、次の緊急起動時にロードされるバックアップ用ファームウェアのイメージファイルが、USBメモリーではなくフラッシュメモリーにあるものとして指定されてしまう。

## コマンドツリー

## 関連コマンド