# rmon collection stats

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  運用・管理 / SNMP

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# rmon collection stats <1-65535> [owner NAME]`

`(config-if)# no rmon collection stats <1-65535>`

## コマンド説明

対象インターフェースでRMONのイーサネット統計情報を収集するための設定を行う（統計情報コントロールテーブルにエントリーを追加する）。
no形式で実行した場合は設定を削除する。
初期状態ではRMON統計情報の収集は行われていない。

## パラメーター

`stats <1-65535>`
  統計情報エントリーのインデックス（etherStatsIndex）
`owner NAME`
  統計情報エントリーのオーナー名（etherStatsOwner）

## 使用例

スイッチポート1.1.2でRMON統計情報の収集を有効にする。統計情報エントリーのインデックスは「2」とする。

    awplus(config)# interface port1.1.2
    awplus(config-if)# rmon collection stats 2

## 注意・補足事項

RMONの設定はSNMPマネージャーから行うほうが一般的であり、また容易である。

## コマンドツリー

## 関連コマンド