# show arp security interface

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  L2スイッチング / DHCP Snooping

## 構文

コマンド構文

`> show arp security interface [IFRANGE]`

## コマンド説明

指定ポートのARPセキュリティーの設定情報を表示する。

## パラメーター

`IFRANGE`
  ARPセキュリティーの情報を表示する対象ポート

## 使用例

    awplus> show arp security interface
    Arp Security Port Status and Configuration:

      Port: Provisioned ports marked with brackets, e.g. (portx.y.z)
      KEY:  LG = Log
            TR = Trap
            LD = Link down

    Port        Action
    -------------------------------
    port1.1.1   -- -- --
    port1.1.2   -- -- --
    port1.1.3   LG TR LD
    port1.1.4   LG -- --
    port1.1.5   LG -- --
    port1.1.6   LG TR --
    port1.1.7   LG -- LD
    ...

表 1
Port | ポート
Action | ポートでARPセキュリティー違反を検出したとき実行されるアクション。LG（ログ生成）、TR（SNMPトラップ生成）、LD（リンクダウン）のいずれか

## 関連コマンド