# show ipv6 mld snooping mrouter

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  IPv6マルチキャスト / MLD Snooping

## 構文

コマンド構文

`> show ipv6 mld [vrf VRFNAME|global] snooping mrouter IFNAME`

## コマンド説明

指定したVLANインターフェース上のルーターポート（MLD Snoopingにおいてマルチキャストルーターが接続されているポート）を表示する。

## パラメーター

`vrf VRFNAME`
  VRFインスタンス名。指定したVRFインスタンスのみ表示するときに指定する
`global`
  グローバルVRFインスタンスのみ表示するときに指定
`IFNAME`
  VLANインターフェース名

## 使用例

    awplus> show ipv6 mld snooping mrouter vlan1
    VLAN    Interface           Static/Dynamic
    1       port1.1.8           Dynamically Learned

## 関連コマンド