# show udld

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  L2スイッチング / UDLD

## 構文

コマンド構文

`# show udld`

## コマンド説明

UDLDの設定の状態を表示する。

## 使用例

    awplus# show udld
    Status          : Enabled
    Mode            : Normal
    Message-Interval: 7 seconds
    Timeout-Interval: 5 seconds
    Disable-Period  : 15 seconds

    [Fiber-Ports]
    Port         Status   Mode       Directional-State
    ------------ -------- ---------- -----------------
    port1.1.x    Enabled  Aggressive Bidirectional
    port1.1.y    Disabled Normal
    ...

表 1
Status | UDLDの状態。Enabled（有効）または、Disabled（無効）
Mode | UDLDのモード。Normal(ノーマルモード)または、Aggressive（アグレッシブモード）
Message-Interval | UDLD PDUの送信間隔 (秒)
Timeout-Interval | ディテクションウィンドウの長さ (秒)
Disable-Period | Unidirectional検出によるポート閉塞の持続時間 (秒)。 Infinity は無制限
Fiber-Ports | 以下の項目は、光スイッチポートのみ表示される
Port | ポート番号
Status | ポートの設定状態。Enabled（有効）または、Disabled（無効）
Mode | UDLDのモード。Normal(ノーマルモード)または、Aggressive（アグレッシブモード）
Directional-State | UDLD の稼働状況。（Unknown、Neighbor's echo is empty、Bidirectional、Unidirectional、Transmit-to-receive loop、Mismatch with neighbor state reported のいずれか）

## 関連コマンド