# mls qos cos

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  トラフィック制御 / Quality of Service

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# mls qos cos <0-7>`

`(config-if)# no mls qos cos`

## コマンド説明

タグなしフレームを受信した場合に使用するCoSのユーザープライオリティーをインターフェースに設定する。初期値は 0。
no形式で実行した場合は初期値に戻す。
該当インターフェースでタグなしフレームを受信した場合は、本コマンドで指定したユーザープライオリティーに対応する送信キューで処理される。
また、転送先がタグ付きポートであった場合、本コマンドで指定したユーザープライオリティーがタグにセットされて出力される。
タグ付きフレームを受信した場合は、本設定がされている場合であっても設定は無視され、タグのユーザープライオリティーに沿って処理される。

## パラメーター

`<0-7>`
  ユーザープライオリティー

## 使用例

    awplus# config terminal
    awplus(config)# interface port1.1.1-port1.1.2
    awplus(config-if)# mls qos cos 3

## コマンドツリー