# show sflow interface

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  運用・管理 / sFlow

## 構文

コマンド構文

`# show sflow interface [IFRANGE]`

## コマンド説明

各インターフェースにおけるsFlowエージェントのサンプリング/ポーリング設定の情報を表示する。

## パラメーター

`IFRANGE`
  インターフェース名。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。省略時はsFlowをサポートするすべてのポートが対象となる

## 使用例

    awplus# show sflow interface

    sFlow Port Configuration:
      Default Values:
        Sampling Rate ........... 0 pkts (= disabled)
        Max Sample Header Size .. 128 bytes
        Polling Interval ........ 0 secs (= disabled)

                 Sampling     Max Header     Polling
                   Rate          Size        Interval
    Port       (1 in N pkts)    (bytes)       (secs)
    -------------------------------------------------
    1.1.1           1000          128            30
    1.1.2              0          128             0
    1.1.3              0          128             0
    1.1.4              0          128             0
    1.1.5              0          128             0
    1.1.6              0          128             0
    1.1.7           1000          128            30
    1.1.8              0          128             0
    1.1.9              0          128             0
    1.1.10             0          128             0
    1.1.11             0          128             0
    1.1.12             0          128             0
    1.1.13          1000          128            30
    1.1.14             0          128             0
    1.1.15             0          128             0
    1.1.16             0          128             0
    1.1.17             0          128             0
    1.1.18             0          128             0
    1.1.19             0          128             0
    1.1.20             0          128             0
    1.1.21             0          128             0
    1.1.22             0          128             0
    1.1.23             0          128             0
    1.1.24             0          128             0

    awplus# show sflow interface port1.1.1

    sFlow Port Configuration:
      Default Values:
        Sampling Rate ........... 0 pkts (= disabled)
        Max Sample Header Size .. 128 bytes
        Polling Interval ........ 0 secs (= disabled)

                 Sampling     Max Header     Polling
                   Rate          Size        Interval
    Port       (1 in N pkts)    (bytes)       (secs)
    -------------------------------------------------
    1.1.1           1000          128            30

## 関連コマンド