# ip pim bsr-candidate

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  IPマルチキャスト / PIM

## 構文

コマンド構文

`(config)# ip pim [vrf VRFNAME] bsr-candidate IFNAME [<0-32> [<0-255>]]`

`(config)# no ip pim [vrf VRFNAME] bsr-candidate`

## コマンド説明

（PIM-SM）ブートストラップルーター候補（C-BSR）として動作するよう設定する。
no形式で実行した場合は、C-BSRとしての動作をやめるよう設定する。
BSR（Bootstrap Router）は、PIM-SMネットワーク上のマルチキャストグループ一覧と、各グループのランデブーポイント候補（C-RP）の一覧を収集・保持・広告する役割を持つルーター。ネットワーク上に複数のC-BSRが存在する場合は、もっとも大きな優先度（Preference）を持つルーターがBSRに選出される。

## パラメーター

`vrf VRFNAME`
  VRFインスタンス名。省略時はグローバルVRFインスタンスが対象となる
`IFNAME`
  自らをC-BSR（ブートストラップルーター候補）として広告するときのIPアドレスが設定されているインターフェース名
`<0-32>`
  ハッシュマスク長。各ルーターにおいて、実際に使用するRPをハッシュ関数によって決定するとき、グループアドレスの先頭何ビットを計算に使うべきかを指定する
`<0-255>`
  BSR優先度。値が大きいほどBSRになる可能性が高い

## 使用例

PIM-SMネットワークのブートストラップルーター候補（C-BSR）として動作するよう設定する。自身を広告するときはvlan10のIPアドレスを使う。

    awplus(config)# ip pim bsr-candidate vlan10

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめPIMサービスを有効にしておくこと（service pimコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド