# duplex

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  インターフェース / 一般設定

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# duplex {full|auto}`

`(config-if)# no duplex`

## コマンド説明

対象インターフェースのデュプレックスモードを設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

## パラメーター

`full`
  Full Duplex
`auto`
  オートネゴシエーションで決定（初期値）

## 使用例

スイッチポート1.1.1の通信モードを10Gbps Full Duplex固定に設定する。

    awplus(config)# interface port1.1.1
    awplus(config-if)# speed 10000
    awplus(config-if)# duplex full

## 注意・補足事項

本コマンドは物理インターフェース（スイッチポートとマネージメント用Ethernetポート（eth0））でのみ有効。
ポートの通信モード（オートネゴシエーション、固定設定）は、対向の機器と同一の組み合わせとなるように設定すること。オートネゴシエーションと固定設定の組み合わせではリンクアップしない場合がある。
インターフェースの種類に応じたspeedコマンドとduplexコマンドの有効な組み合わせについては、speedコマンドのページを参照。

## コマンドツリー

## 関連コマンド