# switch bay provision

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  L2スイッチング / 一般設定

## 構文

コマンド構文

`(config)# switch <1-8> bay <1-8> provision XEM`

`(config)# no switch <1-8> bay <1-8> provision`

## コマンド説明

拡張スロットにモジュール情報を事前設定する。
no形式で実行した場合は、すでに設定済みの事前設定を削除する。

## パラメーター

`switch <1-8>`
  設定対象スイッチのスタックメンバーID
`bay <1-8>`
  設定対象のスロット番号。指定したIDのメンバーがVCSグループに参加しており、該当スロットにモジュールが装着済みの場合はエラーになる
`provision`
  対象スロットで、指定の拡張モジュールを使用するよう事前設定する
`XEM`
  事前設定する拡張モジュールの種類（ポート数）。下記から選択する
  `xem2-1`
  `xem2-4`
  `xem2-12`

## 使用例

スタックメンバーID=1のスロット1の拡張モジュールを事前設定する。

    awplus(config)# switch 1 bay 1 provision xem2-4

スタックメンバーID=1のスロット1の拡張モジュールの事前設定を削除する。

    awplus(config)# no switch 1 bay 1 provision

## 注意・補足事項

拡張スロットにモジュールが装着されているとき、ランニングコンフィグでは本コマンドが自動設定される。モジュール装着済みの拡張スロットに対する設定の変更や削除はできない。
本コマンドを実行するには、設定対象スイッチのスタックメンバーIDがswitch provisionコマンドで設定されている必要がある。未設定のスタックメンバーIDに対して本コマンドを実行した場合はエラーとなる。

## コマンドツリー

## 関連コマンド