# ipv6 pim rp-candidate

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  IPv6マルチキャスト / PIM

## 構文

コマンド構文

`(config)# ipv6 pim [vrf VRFNAME] rp-candidate IFNAME [priority <0-255>] [group-list LISTNAME] [interval <1-16383>]`

`(config)# no ipv6 pim [vrf VRFNAME] rp-candidate [IFNAME]`

## コマンド説明

（PIM-SMv6）指定したマルチキャストグループのランデブーポイント候補（C-RP）として動作するよう設定する。
no形式で実行した場合はC-RPとしての設定を削除する。

## パラメーター

`vrf VRFNAME`
  VRFインスタンス名。省略時はグローバルVRFインスタンスが対象となる
`IFNAME`
  自らをC-RP（ランデブーポイント候補）として広告するときのIPv6アドレスが設定されているインターフェース名
`priority <0-255>`
  RP（Rendezvous Point）決定時の優先度。値が小さいほど優先度が高く、RPになる可能性が高くなる。省略時は192
`group-list LISTNAME`
  名前付き標準IPv6アクセスリスト。該当C-RPに担当させたいマルチキャストグループアドレスの範囲をpermitするよう設定しておくこと。なお、アクセスリストでany（::/0）を指定した場合は、ff00::/8（すべてのマルチキャストグループアドレス）の意味と見なされる。また、アクセスリストを指定しなかった場合も、ff00::/8を指定したものと見なされる
`interval <1-16383>`
  Candidate-RP-Advertisementメッセージの送信間隔

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめPIM6サービスを有効にしておくこと（service pim6コマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド