# show arp security statistics

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  L2スイッチング / DHCP Snooping

## 構文

コマンド構文

`> show arp security statistics [detail] [interface IFRANGE]`

## コマンド説明

指定ポートのARPセキュリティーの統計情報を表示する。

## パラメーター

`detail`
  詳細な統計情報を表示する
`interface IFRANGE`
  統計情報を表示する対象ポート

## 使用例

    awplus> show arp security statistics

    DHCP Snooping ARP Security Statistics:

                  In         In
     Interface    Packets    Discards
    ---------------------------------
     port1.1.3    20         20
     port1.1.4    30         30
     port1.1.12   120        0

    awplus> show arp security statistics detail

    DHCP Snooping ARP Security Statistics:

     Interface ...................... port1.1.3
       In Packets ................... 20
       In Discards .................. 20
         No Lease ................... 20
         Bad Vlan ................... 0
         Bad Port ................... 0
         Source Ip Not Allocated .... 0
         Link local ARPs ............ 0

     Interface ...................... port1.1.4
       In Packets ................... 30
       In Discards .................. 30
         No Lease ................... 30
         Bad Vlan ................... 0
         Bad Port ................... 0
         Source Ip Not Allocated .... 0
         Link local ARPs ............ 0

     Interface ...................... port1.1.12
       In Packets ................... 120
       In Discards .................. 0
         No Lease ................... 0
         Bad Vlan ................... 0
         Bad Port ................... 0
         Source Ip Not Allocated .... 0
         Link local ARPs ............ 0

表 1
Interface | ポート名。括弧はprovisioning設定されていることを示す
In Packets | ARPセキュリティー機能で処理された受信ARPパケット数
In Discards | ARPセキュリティー機能で破棄されたARPパケット数

## 関連コマンド