# ip pim rp-register-kat

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  IPマルチキャスト / PIM

## 構文

コマンド構文

`(config)# ip pim [vrf VRFNAME] rp-register-kat <1-65535>`

`(config)# no ip pim [vrf VRFNAME] rp-register-kat`

## コマンド説明

（PIM-SM）ランデブーポイント（RP）において、データトラフィックがなくなってから、(S,G)のJoin状態を削除するまでの時間（RP Keepalive Period）を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
本コマンドでRP Keepalive Periodを明示的に設定していない場合、RP Keepalive Periodとして通常のKeepalive Periodを使う。また、RP Keepalive Periodを明示的に設定しておらず、なおかつ、ip pim register-suppressionコマンドでRegister Suppression Timeoutを変更している場合、RP Keepalive PeriodはRegister Suppression Timeoutをもとに自動変更される。

## パラメーター

`vrf VRFNAME`
  VRFインスタンス名。省略時はグローバルVRFインスタンスが対象となる
`<1-65535>`
  ランデブーポイント（RP）において、データトラフィックがなくなってから、(S,G)のJoin状態を削除するまでの時間（RP Keepalive Period）。単位は秒。初期値は210

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめPIMサービスを有効にしておくこと（service pimコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド