# show ipv6 pim sparse-mode rp-hash

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  IPv6マルチキャスト / PIM

## 構文

コマンド構文

`> show ipv6 pim [vrf VRFNAME|global] sparse-mode rp-hash X:X::X:X`

## コマンド説明

（PIM-SMv6）指定したマルチキャストグループのランデブーポイント（RP）選出候補を表示する。

## パラメーター

`vrf VRFNAME`
  VRFインスタンス名。指定したVRFインスタンスのみ表示するときに指定する
`global`
  グローバルVRFインスタンスのみ表示するときに指定
`X:X::X:X`
  マルチキャストグループアドレス

## 使用例

    awplus# show ipv6 pim sparse-mode rp-hash ff04::10
        RP: 2001:db8:10:5::153
        Info source: 2001:db8:10:5::153, via bootstrap

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめPIM6サービスを有効にしておくこと（service pim6コマンド）。

## 関連コマンド