# ip pim register-suppression

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  IPマルチキャスト / PIM

## 構文

コマンド構文

`(config)# ip pim [vrf VRFNAME] register-suppression <1-65535>`

`(config)# no ip pim [vrf VRFNAME] register-suppression`

## コマンド説明

（PIM-SM）Register-Stopメッセージの受信後、再度Registerメッセージを送信する前に待機する平均時間（Register Suppression Timeout）を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
ランデブーポイント（RP）において、ip pim rp-register-katコマンドでRP Keepalive Periodを明示的に設定していない場合、RP Keepalive PeriodはRegister Suppression Timeoutをもとに自動変更される。

## パラメーター

`vrf VRFNAME`
  VRFインスタンス名。省略時はグローバルVRFインスタンスが対象となる
`<1-65535>`
  Register-Stopメッセージの受信後、再度Registerメッセージを送信する前に待機する平均時間（Register Suppression Timeout）。単位は秒。初期値は60

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめPIMサービスを有効にしておくこと（service pimコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド