# mac address-table logging

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  L2スイッチング / フォワーディングデータベース

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] mac address-table logging`

## コマンド説明

FDBエントリーログを有効にする。デフォルトは無効。
本コマンドを実行すると、FDBエントリーの追加、削除（エージングによる削除を含む）がログに記録されるようになる。

## 使用例

FDBエントリーログを有効にする。

    awplus(config)# mac address-table logging

FDBエントリーログを表示する。

    awplus(config)# mac address-table logging
    awplus(config)# exit
    ...
    awplus# show log | include MAC
    2016 Mar 23 09:35:10 user.notice awplus HSL[525]: HSL: INFO: MAC add 0000.0000.0101 port1.1.13 vlan30
    2016 Mar 23 09:35:11 user.notice awplus HSL[525]: HSL: INFO: MAC remove 0000.0000.0101 port1.1.13 vlan30
    2016 Mar 23 09:41:35 user.notice awplus IMISH[14989]: [manager@ttyS0]show log | include MAC

表 1：FDBエントリーログの内容
<MAC> | FDBエントリーログの情報であることを示す（<date> <time> <severity> <hostname> <program name>のあと）
<Operation> | FDBエントリーの追加はadd、削除（エージアウトによる削除を含む）はremove
<MAC> | MACアドレス
<port number> | スイッチポート番号
<VLAN ID> | VLAN ID

## コマンドツリー

## 関連コマンド