# ip pim register-rate-limit

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  IPマルチキャスト / PIM

## 構文

コマンド構文

`(config)# ip pim [vrf VRFNAME] register-rate-limit <1-65535>`

`(config)# no ip pim [vrf VRFNAME] register-rate-limit`

## コマンド説明

（PIM-SM）Registerメッセージの送信レートを制限する。
no形式で実行した場合は送信レートの制限を解除する。

## パラメーター

`vrf VRFNAME`
  VRFインスタンス名。省略時はグローバルVRFインスタンスが対象となる
`<1-65535>`
  Registerメッセージの送信レート上限値。1秒間に送信できる最大パケット数として指定する。なお、ここで指定する上限値はシステム全体の値ではなく、送信者・グループ（S,G）ペアごとの上限であることに注意

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめPIMサービスを有効にしておくこと（service pimコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド