# show platform

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  L2スイッチング / 一般設定

## 構文

コマンド構文

`# show platform`

## コマンド説明

機種固有の設定を行う各種platform xxxxコマンドの設定を表示する。

## 使用例

    awplus# show platform
    MAC vlan hashing algorithm    crc32l
    L3 hashing algorithm          unknown
    silicon-profile               none
    Multicast operations mode     Asynchronous
    Vlan-stacking TPID            0x8100
    Hardware Filter Size          ipv4-limited-ipv6

Note

上記表示は一例です。表示される内容は製品、バージョンや設定内容によって異なります。

## 関連コマンド