# ipv6 mld robustness-variable

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IPv6マルチキャスト / MLD

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# ipv6 mld robustness-variable <1-7>`

`(config-if)# no ipv6 mld robustness-variable`

## コマンド説明

対象インターフェースにおけるMLDの動作パラメーターRobustness Variableの値を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

## パラメーター

`<1-7>`
  パケットロスへの対抗力を示すパラメーター（Robustness Variable）。パケットの損失率が高いネットワークでは、この値を大きくすることによりプロトコルの動作を安定させることができる。初期値は2

## コマンドツリー

## 関連コマンド