# show gvrp statistics

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  L2スイッチング / GVRP

## 構文

コマンド構文

`> show gvrp statistics [IFRANGE]`

## コマンド説明

GVRP情報に関する統計的概要を表示する。

## パラメーター

`IFRANGE`
  スイッチポートのインターフェース名。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。省略時はすべてのスイッチポートが対象となる

## 使用例

    awplus> show gvrp statistics port1.1.1-port1.1.2
    Port JoinEmpty JoinIn LeaveEmpty LeaveIn Empty
    ----------------------------------------------------------------
    1.1.1 RX 0 2 0 0 0
    TX 0 0 0 0 0
    1.1.2 RX 0 1 0 0 1
    TX 0 0 0 0 0