# ipv6 route bfd all-interfaces

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  IPv6 / 経路制御

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] ipv6 route bfd all-interfaces [profile NAME]`

## コマンド説明

すべてのIPv6インターフェースにおいてBFD（Bidirectional Forwarding Detection）を利用したスタティック経路の監視を有効にする。
no形式で実行した場合はBFDを無効にする。
本コマンドの設定と、ipv6 route bfdコマンド、ipv6 routeコマンド（fall-over bfdオプション）の動作については、以下の通り。
ipv6 route bfd all-interfacesが設定されている場合

- ipv6 routeコマンドのfall-over bfd disableオプションを実行 → 指定したスタティック経路のみをBFDによる監視対象から外す
- ipv6 route bfdコマンドのdisableオプションを実行 → 該当インターフェース上のスタティック経路をBFDによる監視の対象から外す

ipv6 route bfd all-interfacesが設定されていない場合

- ipv6 route bfdコマンドを実行 → 該当インターフェース上のスタティック経路においてBFDによる監視を有効にする
- ipv6 routeコマンドのfall-over bfdオプションを実行 → 指定したスタティック経路においてBFDによる監視を有効にする

## パラメーター

`profile NAME`
  BFDプロファイルを適用する（BFDプロファイルはbfd profileコマンドにて設定する）

## コマンドツリー

## 関連コマンド