# switchport mode private-vlan trunk promiscuous

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  L2スイッチング / バーチャルLAN

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# switchport mode private-vlan trunk promiscuous group <1-32>`

`(config-if)# no switchport mode private-vlan trunk promiscuous`

## コマンド説明

対象スイッチポートがタグ付きポート（トランクポート）として設定されている場合、プライベートVLANのプロミスキャスポートとして設定し、指定したプライベートVLANのグループに所属させる。
no形式で実行した場合は、該当ポートでのプライベートVLANのプロミスキャスポート設定を削除する。

## パラメーター

`group <1-32>`
  プライベートVLANグループID

## 使用例

    awplus# configure terminal
    awplus(config)# vlan database
    awplus(config-vlan)# vlan 2-4
    awplus(config-vlan)# private-vlan 2 isolated
    awplus(config-vlan)# private-vlan 3 isolated
    awplus(config-vlan)# private-vlan 4 isolated
    awplus(config-vlan)# exit
    awplus(config)# interface port1.1.2
    awplus(config-if)# switchport mode trunk
    awplus(config-if)# switchport trunk allowed vlan add 2-4
    awplus(config-if)# switchport mode private-vlan trunk promiscuous group 3

## 注意・補足事項

本コマンドを通常形式で実行したとき、指定したプライベートVLANグループが存在していなかった場合は、該当するプライベートVLANグループが自動的に作成される。
本コマンドをno形式で実行したことにより、指定したプライベートVLANグループの所属ポート数が0になった場合は、該当するプライベートVLANグループが自動的に削除される。

## コマンドツリー

## 関連コマンド