# ip pim crp-cisco-prefix

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  IPマルチキャスト / PIM

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] ip pim [vrf VRFNAME] crp-cisco-prefix`

## コマンド説明

（PIM-SM）ランデブーポイント候補（C-RP）において、Prefix Count = 0のCandidate-RP-Advertisementメッセージを送信しないように設定する。
no形式で実行した場合は初期設定の動作に戻る。
初期設定では、C-RPの設定（ip pim rp-candidateコマンド）でマルチキャストグループを指定しなかった場合に、Prefix Count=0かつGroup情報なしのCandidate-RP-Advertisementメッセージを送信する。
本コマンドを通常形式で実行すると、C-RPの設定でマルチキャストグループを指定しなかった場合は、Prefix Count=1でGroup=224.0.0.0/4（すべてのマルチキャストグループ）の情報を含めたCandidate-RP-Advertisementメッセージを送信するようになる。

## パラメーター

`vrf VRFNAME`
  VRFインスタンス名。省略時はグローバルVRFインスタンスが対象となる

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめPIMサービスを有効にしておくこと（service pimコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド