# nas

モード
  RADIUSプロキシーモード
カテゴリー
  運用・管理 / RADIUSプロキシー

## 構文

コマンド構文

`(config-radproxy)# nas A.B.C.D key PASSWORD [encrypted]`

`(config-radproxy)# no nas A.B.C.D`

## コマンド説明

RADIUSプロキシーにRADIUSクライアント（NAS）を登録する。
no形式で実行した場合はRADIUSクライアントを削除する。
RADIUSプロキシーへは、登録したRADIUSクライアントからのみアクセスが許可される。また、アクセス時は本コマンドで設定した共有パスワードが必要。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  RADIUSクライアント（NAS）のIPアドレス
`key PASSWORD`
  共有パスワード。最大31文字。使用可能な文字は半角英数字と記号（! # $ % & ' ( ) * + , - . / \:\ ; < = > @ [ ] ^ _ ` { | } ~）。大文字小文字を区別する
`encrypted`
  `PASSWORD`で指定した文字列がすでに暗号化されたパスワードであることを示す。これは通常コンフィグファイル中で使用されるもので、コマンドラインから使うものではない

## 注意・補足事項

バージョン5.5.3-2.x以降、入力したパスワードはコンフィグ中で自動的に暗号化される。
パスワードが暗号化された状態で保存したコンフィグのままバージョン5.5.3-1.x以前にダウングレードした場合、コンフィグ読み込み時に当該行がエラーとなる。ダウングレード時は、必要に応じて再設定するか、前バージョンで保存したコンフィグを適用すること。

## コマンドツリー

## 関連コマンド