# vlan classifier activate

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  L2スイッチング / バーチャルLAN

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# vlan classifier activate <1-16>`

`(config-if)# no vlan classifier activate`

## コマンド説明

対象スイッチポートにVLANクラシファイアグループを適用する。
no形式で実行した場合は適用をとりやめる。
スイッチポートにVLANクラシファイアグループを適用すると、該当ポートで受信したタグなしパケットのうち、クラシファイアルールにマッチしたものは、最初にマッチしたルールで指定されたVLANに振り分けられる。どのルールにもマッチしなかったタグなしパケットは、switchport access vlanコマンドやswitchport trunk native vlanコマンドで指定したVLAN（PVID）の所属として扱われる。

## パラメーター

`<1-16>`
  VLANクラシファイアグループ番号

## 使用例

スイッチポート1.1.1～1.1.12にVLANクラシファイアグループ1を適用する。
これにより、ポート1.1.1～1.1.12で受信したタグなしパケットは、VLANクラシファイアグループ1内の各ルールによって、IPサブネットVLANやプロトコルVLANに振り分けられるようになる。どのルールにもマッチしなかったパケットは、各ポート本来のタグなしVLAN所属と見なされる。

    awplus(config)# interface port1.1.1-1.1.12
    awplus(config-if)# vlan classifier activate 1

スイッチポート1.1.7～1.1.12からVLANクラシファイアグループの適用を解除する。

    awplus(config)# interface port1.1.7-1.1.12
    awplus(config-if)# no vlan classifier activate

## コマンドツリー

## 関連コマンド