# show ipv6 pim sparse-mode local-members

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  IPv6マルチキャスト / PIM

## 構文

コマンド構文

`> show ipv6 pim [vrf VRFNAME|global] sparse-mode local-members [IFNAME]`

## コマンド説明

（PIM-SMv6）PIM-SMv6インターフェース直下のマルチキャストグループメンバー情報を表示する。

## パラメーター

`vrf VRFNAME`
  VRFインスタンス名。指定したVRFインスタンスのみ表示するときに指定する
`global`
  グローバルVRFインスタンスのみ表示するときに指定
`IFNAME`
  インターフェース名。省略時はすべてのPIM-SMv6インターフェースが対象となる

## 使用例

    awplus# show ipv6 pim sparse-mode local-members
    PIM Local membership information

    vlan1:

      (*, ff02::1:ff6b:4783) : Include

    vlan203:

      (*, ff0e:1::4) : Include

    awplus# show ipv6 pim sparse-mode local-members vlan1
    PIM Local membership information

    vlan1:

      (*, ff02::1:ff6b:4783) : Include

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめPIM6サービスを有効にしておくこと（service pim6コマンド）。

## 関連コマンド