# radius accounting enable

モード
  キャプティブポータル設定モード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / キャプティブポータル

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-network-cp)# [no] radius accounting enable`

## コマンド説明

キャプティブポータルにおけるRADIUSアカウンティングを有効化する。
no形式で実行した場合はRADIUSアカウンティングを無効化する。
初期設定は無効。

## 注意・補足事項

RADIUSアカウンティングでは、外部RADIUS認証と同じRADIUSサーバーを使用する。そのため、RADIUSアカウンティングを使用する場合は、radius auth groupコマンドで使用するRADIUSサーバーを指定しておくこと。
本設定は下記APでのみサポート。

- AT-TQ7613
- AT-TQ7403
- AT-TQ6702 GEN2、AT-TQm6702 GEN2、AT-TQ6702e GEN2
- AT-TQ6602 GEN2、AT-TQm6602 GEN2
- AT-TQ6602 バージョン7.0.1-2.1以降
- AT-TQ6403 GEN2、AT-TQm6403 GEN2
- AT-TQ5403、AT-TQm5403、AT-TQ5403e
- AT-TQ3403、AT-TQm3403
- AT-TQ7403-R、AT-TQ6702 GEN2-R、AT-TQ6702e GEN2-R

## コマンドツリー

## 関連コマンド