# mls qos cpu-queue tx-rate-limit queues

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  トラフィック制御 / Quality of Service

## 構文

コマンド構文

`(config)# mls qos cpu-queue tx-rate-limit <1-12000> queues 0`

`(config)# no mls qos cpu-queue tx-rate-limit queues 0`

## コマンド説明

CPU宛てにキュー0で送信されるパケットのレート上限を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は504Kbps。

## パラメーター

`<1-12000>`
  レート上限（Kbps）。初期値は504

## 注意・補足事項

QoS機能を有効化するmls qos enableコマンドとあわせて使用すること。
レート上限の指定値が8の倍数でない場合は、指定値よりも大きい直近の8の倍数に丸められ、下記のようなメッセージが表示される。
たとえば、1～7 の範囲の値を指定した場合は、8として設定される。

    % Rate limit of queue 0 has been set to 8 Kbits/second

本コマンド設定後の再起動は不要。
本コマンドをno形式で実行すると、設定が初期値（504Kbps）に戻ったことを示す以下のメッセージが出力される。

    % Rate limit of queue 0 has been set to 504 Kbits/second

## コマンドツリー

## 関連コマンド