# ipv6 nd raguard

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IPv6 / 近隣探索

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] ipv6 nd raguard`

## コマンド説明

対象スイッチポートにおいて、受信したルーター通知（RA）パケットを破棄するRAガード機能を有効にする。
no形式で指定した場合は、RAガード機能を無効化し、RAパケットの受信を再開する。
初期設定は無効。

## 使用例

端末が接続されているポート1.1.2～1.1.8でRAガードを有効化し、不正なRAパケットが他のポートに転送されないようにする。

    awplus# configure terminal
    awplus(config)# interface port1.1.2-1.1.8
    awplus(config-if)# ipv6 nd raguard

## コマンドツリー

## 関連コマンド