# ipv6 router ospf area

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IPv6 / 経路制御（OSPFv3）

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] ipv6 router ospf area AREAID [tag PROCID] [instance-id <0-255>]`

## コマンド説明

対象インターフェースの所属エリアを指定し、OSPFv3を有効にする。
no形式で実行した場合は対象インターフェースでOSPFv3を無効にする。
初期設定は無効。

## パラメーター

`AREAID`
  OSPFv3エリアID。次のいずれかの形式で指定する
  `<0-4294967295>`
    単一10進数形式（例：1）
  `A.B.C.D`
    IPアドレス形式（例：0.0.0.1）
`tag PROCID`
  router ipv6 ospfコマンドで設定したOSPFv3ルーティングプロセスID。また、VRFインスタンスに所属するインターフェースの場合はrouter ipv6 vrf ospfコマンドで指定したVRFインスタンス名
`instance-id <0-255>`
  インスタンスID。省略時は0

## 使用例

vlan10の所属エリアを1に設定してOSPFv3を有効にする。

    awplus(config)# interface vlan10
    awplus(config-if)# ipv6 router ospf area 1

VRFインスタンス「VRF-BLUE」所属のvlan100をエリア100に設定してOSPFv3を有効にする。

    awplus(config)# interface vlan100
    awplus(config-if)# ipv6 router ospf area 100 tag VRF-BLUE

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPF6サービスを有効にしておくこと（service ospf6コマンド）。
ループバックインターフェース（lo）ではOSPFv3を有効化できない。

## コマンドツリー

## 関連コマンド