# ipv6 pim register-rate-limit

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  IPv6マルチキャスト / PIM

## 構文

コマンド構文

`(config)# ipv6 pim register-rate-limit <1-65535>`

`(config)# no ipv6 pim register-rate-limit`

## コマンド説明

（PIM-SMv6）Registerメッセージの送信レートを制限する。
no形式で実行した場合は送信レートの制限を解除する。
初期状態では送信レートは制限されていない。

## パラメーター

`<1-65535>`
  Registerメッセージの送信レート上限値。1秒間に送信できる最大パケット数として指定する。なお、ここで指定する上限値はシステム全体の値ではなく、送信者・グループ（S,G）ペアごとの上限であることに注意

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめPIM6サービスを有効にしておくこと（service pim6コマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド