# epsr mode master

モード
  EPSRモード
カテゴリー
  L2スイッチング / イーサネットリングプロテクション（EPSR）

## 構文

コマンド構文

`(config-epsr)# epsr NAME mode master controlvlan <2-4094> primaryport IFNAME`

`(config-epsr)# no epsr NAME`

## コマンド説明

EPSRドメインを作成し、マスターノードとして動作するよう設定する。
no形式で実行した場合は、EPSRドメインを削除する。

## パラメーター

`NAME`
  EPSRドメイン名
`controlvlan <2-4094>`
  コントロールVLANのVLAN ID（VID）
`primaryport IFNAME`
  プライマリーポートのインターフェース名。LACPチャンネルグループ（自動設定のトランクグループ）は指定できない。スタティックチャンネルグループ（手動設定のトランクグループ）なら可能

## 使用例

EPSRドメイン「Test」を作成し、マスターノードとして動作するよう設定する。コントロールVLANにはVLAN 2を、プライマリーポートにはポート1.1.1を指定する。

    awplus(config-epsr)# epsr Test mode master controlvlan 2 primaryport port1.1.1

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめEPSRサービスを有効にしておくこと（service epsrコマンド）。
リング接続用ポートとして、LACPチャンネルグループ（自動設定のトランクグループ）は使用できない。スタティックチャンネルグループ（手動設定のトランクグループ）なら可能。
リング接続用ポートは、片方がトランクグループならもう一方もトランクグループに、片方が単一ポートならもう一方も単一ポートにしなくてはならない。一方がトランクグループでもう一方が単一ポートの設定は不可。

## コマンドツリー

## 関連コマンド