# fec

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  インターフェース / 一般設定

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# fec {auto|cl91|off}`

## コマンド説明

対象100Gインターフェースにおいて、前方誤り訂正（FEC）を設定する。
初期設定はauto。

## パラメーター

`auto`
  モジュールによって自動的に設定（初期設定）
`cl91`
  FECを有効に設定
`off`
  FECを無効に設定

## 注意・補足事項

autoに設定した場合、100Gインターフェース（QSFP28モジュール）のAT-QSFP28SR4、AT-QSFP28ZR4使用時はFEC有効、AT-QSFP28LR4使用時はFEC無効に設定される。
FECの設定は、リンクの両側で同じにする必要がある。
AT-QSFP28ZR4 を使用する場合、該当ポートを本コマンドの初期値 auto のまま使用する、あるいは `fec cl91` を設定し、前方誤り訂正（FEC）を有効化してください。また対向機器でも FEC を有効に設定してください。

## コマンドツリー

## 関連コマンド