# show ipv6 pim sparse-mode nexthop

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  IPv6マルチキャスト / PIM

## 構文

コマンド構文

`> show ipv6 pim [vrf VRFNAME|global] sparse-mode nexthop`

## コマンド説明

（PIM-SMv6）マルチキャスト送信者への経路情報（リバースパス情報）を表示する。

## パラメーター

`vrf VRFNAME`
  VRFインスタンス名。指定したVRFインスタンスのみ表示するときに指定する
`global`
  グローバルVRFインスタンスのみ表示するときに指定

## 使用例

    awplus# show ipv6 pim sparse-mode nexthop
    Flags: N = New, R = RP, S = Source, U = Unreachable
    Destination           Type  Nexthop Nexthop Nexthop  Nexthop Metric    Pref   Refcnt
                                Num     Addr    Ifindex  Name
    _____________________________________________________________________________________
    2001:db8:10:5::153   .RS.   1       fe80::20e:cff:fe01:facc  2     30  110    1

表 1
Destination | マルチキャスト送信者、または、ランデブーポイント（RP）のIPv6アドレス。以下、本アドレスの経路情報が表示される
Type | 経路エントリーの属性フラグ。フラグにはN（新規）、R（ランデブーポイント）、S（マルチキャスト送信者）、U（到達不能）がある
Nexthop Num | ネクストホップの数。PIM-SMv6ではつねに1
Nexthop Addr | ネクストホップアドレス
Nexthop IfIndex | ネクストホップインターフェースのインデックス番号
Nexthop Name | ネクストホップインターフェース名
Metric | メトリック
Pref | 管理距離（経路選択時の優先度）
Refcnt | 未サポート

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめPIM6サービスを有効にしておくこと（service pim6コマンド）。

## 関連コマンド