# venue group

モード
  802.11uモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / Passpoint

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-network-passpoint-dot11u)# venue group <0-255>`

`(config-wireless-network-passpoint-dot11u)# no venue group`

## コマンド説明

無線APが属する場所のカテゴリーを指定する。
no形式で指定した場合は初期設定に戻る。
初期設定は7。

表 1
Venue Group | Venue Type | 説明
0 | 0 | 不特定の場所
1 | 3 | 旅行ターミナル（空港・バス・フェリー・駅）
2 | 8 | 研究機関
3 | 3 | 大学・大学院
4 | 1 | 工場
7 | 1 | 私邸
11 | 2 | 公園

## パラメーター

`<0-255>`
  無線APが属する場所のカテゴリーに該当する番号（詳細は表1を参照）

## コマンドツリー

## 関連コマンド