# sflow collector

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  運用・管理 / sFlow

## 構文

コマンド構文

`(config)# sflow collector id <1-5> {ip A.B.C.D|ipv6 X:X::X:X} [vrf VRFNAME] [port <1-65535>] [max-datagram-size <200-1500>]`

`(config)# no sflow collector id <1-5>`

## コマンド説明

sFlowコレクター（sFlowエージェントからのパケットを収集する機器）を登録する。
no形式で実行した場合は指定したsFlowコレクターの登録を削除する。
sFlowコレクターは最大5台登録できる。
初期状態では未登録。

## パラメーター

`id <1-5>`
  sFlowコレクターの登録番号
`ip A.B.C.D`
  sFlowコレクターのIPv4アドレス
`ipv6 X:X::X:X`
  sFlowコレクターのIPv6アドレス
`vrf VRFNAME`
  VRFインスタンス名。省略時はグローバルVRFインスタンスを使用する
`port <1-65535>`
  sFlowコレクターに送信されるsFlowデータグラムの宛先UDPポート番号。初期設定は6343
`max-datagram-size <200-1500>`
  sFlowエージェントからsFlowコレクターに送信されるデータグラムの最大サイズ（バイト）。初期設定は1400

## 注意・補足事項

AT-Vista Manager EXを含む sFlowコレクターを複数登録する場合、AT-Vista Manager EXの登録番号が一番小さくなるように設定してください。
また、AT-Vista Manager以外の sFlowコレクターには登録番号 2～5 を使用してください。

## コマンドツリー

## 関連コマンド