# show ipv6 pim sparse-mode bsr-router

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  IPv6マルチキャスト / PIM

## 構文

コマンド構文

`> show ipv6 pim [vrf VRFNAME|global] sparse-mode bsr-router`

## コマンド説明

（PIM-SMv6）ブートストラップルーター（BSR）の情報を表示する。

## パラメーター

`vrf VRFNAME`
  VRFインスタンス名。指定したVRFインスタンスのみ表示するときに指定する
`global`
  グローバルVRFインスタンスのみ表示するときに指定

## 使用例

    awplus# show ipv6 pim sparse-mode bsr-router
    PIM6v2 Bootstrap information
      BSR address: 2001:db8:203::213 (?)
      Uptime: 00:36:25, BSR Priority: 64, Hash mask length: 126
      Expires: 00:01:46
      Role: Candidate BSR
      State: Candidate BSR

      Candidate RP: 2001:db8:5::211(vlan5)
        Advertisement interval 60 seconds
        Next C-RP advertisement in 00:00:43

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめPIM6サービスを有効にしておくこと（service pim6コマンド）。

## 関連コマンド