# switchport mode private-vlan

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  L2スイッチング / バーチャルLAN

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] switchport mode private-vlan {promiscuous|host}`

## コマンド説明

対象スイッチポートをマルチプルVLAN（プライベートVLAN）用ポートとして設定し、プライベートVLANにおけるポート種別を設定する。
no形式で実行した場合はプライベートVLAN用ポートとしての設定を削除する。
プロミスキャスポートの場合、所属先VLAN（プライマリーVLAN）の指定とセカンダリーVLANの関連付けは、switchport private-vlan mappingコマンドで行う。
ホストポートの場合、所属先VLAN（セカンダリーVLAN。アイソレートVLANとコミュニティーVLANがある）とプライマリーVLANの指定は、switchport private-vlan host-associationコマンドで行う。

## パラメーター

`promiscuous`
  プロミスキャスポート（アップリンクポート）に設定する
`host`
  ホストポート（プライベートポート）に設定する

## 使用例

プライベートVLAN用ポート種別の設定例。ここでは、ポート1.1.2をプロミスキャスポート、ポート1.1.3～1.1.12をホストポートに設定している。

    awplus(config)# interface port1.1.2
    awplus(config-if)# switchport mode private-vlan promiscuous
    awplus(config-if)# exit
    awplus(config)# interface port1.1.3-1.1.12
    awplus(config-if)# switchport mode private-vlan host

## 注意・補足事項

LACPチャンネルグループ（自動設定のトランクグループ）はプロミスキャスポートに設定できない。スタティックチャンネルグループ（手動設定のトランクグループ）なら可能。
プライベートVLAN用のポートはタグなし（アクセスポート）に設定しておく必要がある。
ホストポートでは、スパニングツリープロトコルのエッジポート設定（spanning-tree portfastコマンド）とBPDUガード機能（spanning-tree portfast bpdu-guardコマンド）が自動的に有効化される。これらの機能を手動で無効化することは可能だが、再起動時に自動的に有効化されるため注意すること。

## コマンドツリー

## 関連コマンド