# show ip dhcp snooping interface

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  L2スイッチング / DHCP Snooping

## 構文

コマンド構文

`> show ip dhcp snooping interface [IFRANGE]`

## コマンド説明

ポートにおけるDHCP Snooping設定とリースに関する情報を表示する。

## パラメーター

`IFRANGE`
  表示対象ポート。無指定時はすべてのポートに関する情報が表示される

## 使用例

    awplus> show ip dhcp snooping interface

    DHCP Snooping Port Status and Configuration:

      Port: Provisioned ports marked with brackets, e.g. (portx.y.z)
      Action: LG = Log
              TR = Trap
              LD = Link down

                            Full    Max
     Port        Status     Leases  Leases  Action     Subscriber-ID
    --------------------------------------------------------------------------------
     port1.1.1   Untrusted  1       1       LG -- --
     port1.1.2   Untrusted  0       50      LG TR LD   Building 1 Level 1
     port1.1.3   Untrusted  0       50      LG -- --
     port1.1.4   Untrusted  0       50      LG -- --   Building 1 Level 2
     port1.1.5   Untrusted  0       50      LG -- LD   Building 2 Level 1
     port1.1.6   Untrusted  0       1       LG -- --
     port1.1.7   Untrusted  0       1       LG -- --
     port1.1.8   Untrusted  0       1       LG -- --
     port1.1.9   Untrusted  0       1       -- TR --
     port1.1.10  Untrusted  0       1       -- -- LD
     port1.1.11  Trusted    0       1       -- -- --
     port1.1.12  Trusted    0       1       -- -- --

表 1
Port | ポート名
Status | ポートの状態。untrusted（デフォルト）またはtrusted
Full Leases | ポートにおけるDHCP Snoopingテーブル（バインディングデータベース）のエントリー数
Max Leases | データベースの最大エントリー数
Action | 登録済みDHCPクライアント以外からのARPパケットが検出された場合の追加のアクション
Subscriber ID | Subscriber ID。34文字目までが表示される

## 関連コマンド