# ip dhcp snooping subscriber-id

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  L2スイッチング / DHCP Snooping

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# ip dhcp snooping subscriber-id SUBID`

`(config-if)# no ip dhcp snooping subscriber-id`

## コマンド説明

対象ポートのSubscriber IDを設定する。
no形式で実行した場合は、対象ポートのSubscriber IDを削除する。
初期設定はSubscriber IDなし。

## パラメーター

`SUBID`
  Subscriber ID。ASCII文字列（1-50文字）。スペース文字はダブルクォート文字で囲む。ワイルドカードは使用できない。

## 使用例

ポート1.1.3のSubscriber IDをroom_534に設定する

    awplus# configure terminal
    awplus(config)# interface port1.1.3
    awplus(config-if)# ip dhcp snooping subscriber-id room_534

ポート1.1.3のSubscriber IDを削除する

    awplus# configure terminal
    awplus(config)# interface port1.1.3
    awplus(config-if)# no ip dhcp snooping subscriber-id

## コマンドツリー

## 関連コマンド