# show ip igmp snooping mrouter interface

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  IPマルチキャスト / IGMP Snooping

## 構文

コマンド構文

`> show ip igmp [vrf VRFNAME|global] snooping mrouter [interface IFRANGE]`

## コマンド説明

指定したVLANインターフェース上のルーターポート（IGMP Snoopingにおいてマルチキャストルーターが接続されているポート）を表示する。

## パラメーター

`vrf VRFNAME`
  VRFインスタンス名。指定したVRFインスタンスのみ表示するときに指定する
`global`
  グローバルVRFインスタンスのみ表示するときに指定
`interface IFRANGE`
  VLANインターフェース名。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。省略時はすべてのVLANインターフェースが対象となる

## 使用例

    awplus> show ip igmp snooping mrouter interface vlan10,vlan20
     VLAN    Interface           Static/Dynamic
     10      port1.1.1           Dynamically learned
     VLAN    Interface           Static/Dynamic
     20      port1.1.8           Statically configured

## 関連コマンド