# association-advertisement enable

モード
  無線ネットワークモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / 無線ネットワーク設定

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-network)# [no] association-advertisement enable`

## コマンド説明

ローミング通知機能を有効にする。
ローミング通知は、無線クライアントが無線APに接続したとき、管理VLANに設定されているネットワークへ通知のブロードキャストフレームが送信され、本フレームを受信した無線APは自身の無線クライアント接続情報を更新する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は無効。

## 注意・補足事項

AT-TQ6602ではバージョン7.0.1-0.1以降が必要。
本機能を使用するためには、同一サブネット上の無線APで、互いにローミング通知が「有効」に設定されている必要がある。
TQRシリーズにおいて、ブリッジサブインターフェースを利用してローミング通知機能を使用する場合は、対象サブインターフェースにIPアドレスを設定すること。IPアドレスが設定されていない場合はローミング通知機能が正しく動作しない。

## コマンドツリー

## 関連コマンド