# show ip pim sparse-mode rp-hash

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  IPマルチキャスト / PIM

## 構文

コマンド構文

`> show ip pim [vrf VRFNAME|global] sparse-mode rp-hash A.B.C.D`

## コマンド説明

（PIM-SM）指定したマルチキャストグループのランデブーポイント（RP）選出候補を表示する。

## パラメーター

`vrf VRFNAME`
  VRFインスタンス名。指定したVRFインスタンスのみ表示するときに指定する
`global`
  グローバルVRFインスタンスのみ表示するときに指定
`A.B.C.D`
  マルチキャストグループアドレス

## 使用例

静的設定のとき

    awplus> show ip pim sparse-mode rp-hash 239.100.100.100
        RP: 192.168.40.1

動的設定のとき

    awplus> show ip pim sparse-mode rp-hash 239.1.2.3
        RP: 192.168.30.254
        Info source: 192.168.30.254, via bootstrap

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめPIMサービスを有効にしておくこと（service pimコマンド）。

## 関連コマンド