# ip igmp flood specific-query

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  IPマルチキャスト / IGMP

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] ip igmp [vrf VRFNAME] flood specific-query`

## コマンド説明

IGMPおよびIGMP SnoopingのQuerier機能（ip igmpコマンド、および、ip igmp snooping querierコマンド）において、Group-Specific Membership Queryを同一VLAN内にフラッディングするか、該当グループのメンバーが存在するポートにだけ送信するかを設定する。
通常形式で実行した場合は、Group-Specific Membership Queryをフラッディングする。
no形式で実行した場合は、Group-Specific Membership Queryをメンバーが存在するポートにだけ送信する。
初期設定ではフラッディングする。

## パラメーター

`vrf VRFNAME`
  VRFインスタンス名。省略時はグローバルVRFインスタンスが対象となる

## コマンドツリー

## 関連コマンド