# flowcontrol

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  インターフェース / スイッチポート

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# flowcontrol both`

`(config-if)# flowcontrol receive {on|off}`

`(config-if)# no flowcontrol`

## コマンド説明

対象スイッチポートでフローコントロール（802.3x PAUSEの送受信、受信のみ）を有効または無効にする。
no形式で実行した場合はフローコントロールを無効にする。
初期設定は無効。

## パラメーター

`both`
  802.3x PAUSEの送受信を有効にする
`receive {on|off}`
  802.3x PAUSEの受信だけを有効にするときはon、無効にするときはoffを指定する

## 使用例

スイッチポート1.1.1～1.1.4でフローコントロール（PAUSEフレームの送受信）を有効にする。

    awplus(config)# interface port1.1.1-port1.1.4
    awplus(config-if)# flowcontrol both

スイッチポート1.1.1～1.1.4でフローコントロール（PAUSEフレームの受信のみ）を有効にする。

    awplus(config)# interface port1.1.1-port1.1.4
    awplus(config-if)# flowcontrol receive on

スイッチポート1.1.1～1.1.4でフローコントロール（PAUSEフレームの受信のみ）を無効にする。

    awplus(config)# interface port1.1.1-port1.1.4
    awplus(config-if)# flowcontrol receive off

フローコントロールを無効にする。

    awplus(config)# interface port1.1.1-port1.1.4
    awplus(config-if)# no flowcontrol

## 注意・補足事項

スタックメンバーまたは拡張モジュールをまたぐ通信において、ジャンボフレーム転送機能とフローコントロールの併用は未サポート。
HOLブロッキングが発生する環境でPAUSEフレームの送信（both）を有効にする場合は、パケットロスを防止するため、必ず対向機器でもフローコントロールを有効にすること。
同一スイッチポート上でPAUSEフレームの送信（both）とポートセキュリティー（switchport port-securityコマンド）を併用している場合、不正パケットを高レートで受信したときにPAUSEフレームを送信することがある。
IGMP、EPSR、xSTPなどの制御パケットをやりとりするポートでは、フローコントロールによってプロトコルの動作に支障をきたす可能性があるため、特別な理由がない限りPAUSEフレームの送信（both）をオンにしないこと。
フローコントロール（802.3x PAUSEの受信）を有効にすると、スイッチポートのデュプレックスモードがオートネゴシエーション以外の固定設定であっても、フローコントロールが動作する。

## コマンドツリー

## 関連コマンド