# ip igmp limit

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  IPマルチキャスト / IGMP

## 構文

コマンド構文

`(config)# ip igmp [vrf VRFNAME] limit <2-4096> [except {LISTNUM|LISTNAME}]`

`(config)# no ip igmp [vrf VRFNAME] limit`

## コマンド説明

システム全体で登録可能なマルチキャストグループメンバーの最大数を設定する。
no形式で実行した場合は最大数の設定を削除する。

## パラメーター

`vrf VRFNAME`
  VRFインスタンス名。省略時はグローバルVRFインスタンスが対象となる
`<2-4096>`
  登録可能なマルチキャストグループメンバーの最大数
`except {LISTNUM|LISTNAME}`
  登録数の制限から除外するマルチキャストグループを指定する標準IPアクセスリスト。除外するマルチキャストグループアドレスをpermitするよう設定しておくこと
  `LISTNUM := {<1-99>|<1300-1999>}`
    標準IPアクセスリスト番号
  `LISTNAME`
    標準IPアクセスリスト名

## コマンドツリー

## 関連コマンド