# wrr-queue disable queues

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  トラフィック制御 / Quality of Service

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] wrr-queue disable queues QUEUELIST`

## コマンド説明

対象スイッチポートの指定した送信キューを無効にする。
no形式で実行した場合は指定した送信キューを有効にする。
初期設定ではすべての送信キューが有効。
無効状態のキューに割り当てられたパケットは破棄される。

## パラメーター

`QUEUELIST := {<0-7> & <0-7> & <0-7> & <0-7> & <0-7> & <0-7> & <0-7> & <0-7>}`
  送信キュー番号のリスト。スペース区切りで複数指定が可能

## 使用例

ポート1.1.1の送信キュー0、2、3を無効にする。これらのキューに割り当てられたパケットは破棄される。

    awplus(config)# interface port1.1.1
    awplus(config-if)# wrr-queue disable queues 0 2 3

ポート1.1.1の送信キュー0、2、3を有効にする。

    awplus(config)# interface port1.1.1
    awplus(config-if)# no wrr-queue disable queues 0 2 3

## 注意・補足事項

本コマンドを実行するには、あらかじめQoS機能を有効にしておく必要がある（mls qos enableコマンド）。
本コマンドは、通信中に設定した場合は機能しない。設定を行う場合は、設定するポートのケーブルを抜き設定するか、設定後に再起動する必要がある。
トランクグループ（スタティック、LACPとも）に本コマンドを適用する場合は、トランクグループの所属ポートに対して本コマンドを実行すること（saX、poXインターフェースに対する本コマンドの実行は未サポート）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド