# show ipv6 pim sparse-mode neighbor

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  IPv6マルチキャスト / PIM

## 構文

コマンド構文

`> show ipv6 pim [vrf VRFNAME|global] sparse-mode neighbor [IFNAME] [X:X::X:X] [detail]`

## コマンド説明

（PIM-SMv6）隣接ルーターの情報を表示する。

## パラメーター

`vrf VRFNAME`
  VRFインスタンス名。指定したVRFインスタンスのみ表示するときに指定する
`global`
  グローバルVRFインスタンスのみ表示するときに指定
`IFNAME`
  インターフェース名。指定時は、指定したインターフェース上に存在する隣接ルーターだけを表示する
`X:X::X:X`
  隣接ルーターのIPv6アドレス。インターフェース名を指定した場合のみ指定可能。指定時は指定したIPv6アドレスを持つ隣接ルーターだけを表示する
`detail`
  詳細な情報を表示する

## 使用例

    awplus# show ipv6 pim sparse-mode neighbor
    Neighbor Address                    Interface   Uptime/Expires     DR
                                                                           Pri/Mode
    fe80::202:b3ff:fed4:69fe             vlan2       05:33:52/00:01:41 1 /
    fe80::20e:cff:fe01:facc              vlan3       05:33:53/00:01:26 1 / DR

    awplus# show ipv6 pim sparse-mode neighbor detail
    Nbr fe80::211:11ff:fe44:4cd8 (vlan1), DR
     Expires in 64 seconds, uptime 00:00:53
     Holdtime: 70 secs, T-bit: off, Lan delay: 1, Override interval: 3
     DR priority: 100, Gen ID: 1080091886,
     Secondary addresses:
      2001:db8:10:3::180

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめPIM6サービスを有効にしておくこと（service pim6コマンド）。

## 関連コマンド